Agustin Salvador Quintanr de la Mora. A01636142

**Tarea 11 Implementing Basic Connectivity**

En esta practica se realizo una configuracion basica de una interfaz de red que consiste de 2 switches y 2 PCs.

Primero se configuro por medio del CLI de cada Switch el nombre del hostname, contraseñas de modo EXEC, se configuro el mensaje MOTD y se guardo la configuracion en la NVRAM.

Posteriormente se configuraron las direcciones IPs de las PC’s por medio de el GUI de Desktop, las IPs del Switch se configuraron mediante el CLI y se guardaron las configuraciones en la NVRAM.

Y finalmente se verifico la conexión de red.





